[

{

"id": "218ce6b2.4088fa",

"type": "tab",

"label": "Flow 1",

"disabled": false,

"info": ""

},

{

"id": "3f72c152.9a4dbe",

"type": "rpi-gpio out",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "Gree LED",

"pin": "11",

"set": "",

"level": "0",

"freq": "",

"out": "out",

"x": 760,

"y": 300,

"wires": []

},

{

"id": "cd2ef213.d06e5",

"type": "debug",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "",

"active": true,

"tosidebar": true,

"console": false,

"tostatus": false,

"complete": "false",

"x": 580,

"y": 160,

"wires": []

},

{

"id": "10e10d98.191e82",

"type": "rpi-gpio in",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "button",

"pin": "7",

"intype": "up",

"debounce": "25",

"read": true,

"x": 190,

"y": 220,

"wires": [

[

"cd2ef213.d06e5",

"5ce7dee6.6a121"

]

]

},

{

"id": "5ce7dee6.6a121",

"type": "switch",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "if input is 1",

"property": "payload",

"propertyType": "msg",

"rules": [

{

"t": "eq",

"v": "1",

"vt": "str"

},

{

"t": "else"

}

],

"checkall": "true",

"repair": false,

"outputs": 2,

"x": 290,

"y": 320,

"wires": [

[

"82299159.d82da"

],

[

"8956e230.08c89"

]

]

},

{

"id": "82299159.d82da",

"type": "change",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "change 0",

"rules": [

{

"t": "set",

"p": "payload",

"pt": "msg",

"to": "0",

"tot": "str"

}

],

"action": "",

"property": "",

"from": "",

"to": "",

"reg": false,

"x": 460,

"y": 360,

"wires": [

[

"3f72c152.9a4dbe"

]

]

},

{

"id": "8956e230.08c89",

"type": "change",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "change 1",

"rules": [

{

"t": "set",

"p": "payload",

"pt": "msg",

"to": "1",

"tot": "str"

}

],

"action": "",

"property": "",

"from": "",

"to": "",

"reg": false,

"x": 460,

"y": 440,

"wires": [

[

"3f72c152.9a4dbe"

]

]

}

]