[

{

"id": "218ce6b2.4088fa",

"type": "tab",

"label": "Flow 1",

"disabled": false,

"info": ""

},

{

"id": "28289093.e65f3",

"type": "inject",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "",

"topic": "",

"payload": "",

"payloadType": "date",

"repeat": "5",

"crontab": "",

"once": false,

"onceDelay": 0.1,

"x": 190,

"y": 140,

"wires": [

[

"6e3b91a9.434de"

]

]

},

{

"id": "6e3b91a9.434de",

"type": "function",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "payload",

"func": "msg.headers={\n deviceKey: \"prx861JIBtAt7h1G\"\n};\nmsg.payload= \"Temperature,,25.3\";\nreturn msg;",

"outputs": 1,

"noerr": 0,

"x": 410,

"y": 260,

"wires": [

[

"6837ac00.484864"

]

]

},

{

"id": "6837ac00.484864",

"type": "http request",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "",

"method": "POST",

"ret": "txt",

"url": "https://api.mediatek.com/mcs/v2/devicesDMqZTPab/datapoints.csv",

"tls": "",

"x": 560,

"y": 260,

"wires": [

[

"e2725e95.534fb",

"47a63dcc.954614"

]

]

},

{

"id": "e2725e95.534fb",

"type": "http response",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "",

"statusCode": "",

"headers": {},

"x": 720,

"y": 280,

"wires": []

},

{

"id": "47a63dcc.954614",

"type": "debug",

"z": "218ce6b2.4088fa",

"name": "",

"active": true,

"tosidebar": true,

"console": false,

"tostatus": false,

"complete": "false",

"x": 720,

"y": 340,

"wires": []

}

]